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产品名称：                                         
型号：                                             



版本号：                                           



申请方名称（盖章）：                                

申请日期：                                         
中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心  制

填　表　说　明

1、 本文档适用于认证申请单位或者获证单位对安全认证产品的范围相关技术指标等情况进行说明。其中，范围指标及参数要求根据《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》拟定，具体要求参见本文档附件2。
2、 申请方在填写申请书的时候，不能对申请书现有文字进行任何修改，如表格栏目填写空间不足，可自行添加附页。
3、 封面中的“申请方名称”是指进行认证申请单位或获证单位的法人单位全称。
4、 本表中有选择的地方请将选中的选项前的“(”加黑或勾选。
5、 “产品情况”表中“产品范围”项仅保留申请安全认证产品对应的类别所在行，其他行删除。
6、 申请方需提交纸版资料1份，电子版1份。
7、 申请方需提供本文档中填写的技术指标有关证明材料（如测试报告等）的复印件，并加盖公章。
注：产品未获得认证证书的申请方此页删除。
申请方声明

我方遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国认证认可条例》及相关法律法规的规定，严格履行认证过程中的各项要求，并承诺：
1．遵守中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心的有关程序和规定。
2．为开展认证提供必要、及时的配合。
3．确保提交资料中所有内容的真实性、有效性和准确性。
法定代表人（签字）
申请方公章

年     月     日
申请方基本情况
	单位名称
	

	联系地址
	
	邮编
	

	联系人
	
	E-mail
	

	电　话
	
	传　真
	

	产品证书编号
	
	证书有效期（何年何月至何年何月）
	


 产品情况
	产品名称
	
	型号/版本号
	

	产品属于网络关键设备和网络安全专用产品范围
	(是  (否

	产品范围

（请按实际情况选取类别填写，仅保留产品对应的类别所在行，其他行删除。填表时，本文字说明应删除。）
	序号
	类别
	范围相关指标参数情况说明

	01 
	1. 
	路由器
	整系统吞吐量（双向）         Tbps 
整系统路由表容量          万条

	02 
	2. 
	交换机
	整系统吞吐量（双向）        Tbps
整系统包转发率       Gpps

	03 
	3. 
	服务器（机架式）
	CPU数量          个
单CPU内核数       个
内存容量        GB

	04 
	4. 
	可编程逻辑控制器（PLC设备）
	控制器指令执行时间        微秒

	05 
	5. 
	数据备份一体机
	备份容量        T
备份速度        MB/s
备份时间间隔        小时

	06 
	6. 
	防火墙（硬件）
	整机吞吐量        Gbps
最大并发连接数        万
每秒新建连接数        万

	07 
	7. 
	WEB应用防火墙（WAF）
	整机应用吞吐量        Gbps
最大HTTP并发连接数        万

	08 
	8. 
	入侵检测系统（IDS）
	满检速率        Gbps
最大并发连接数        万

	09 
	9. 
	入侵防御系统（IPS）
	满检速率        Gbps
最大并发连接数        万

	010 
	10. 
	安全隔离与信息交换产品（网闸）
	吞吐量        Gbps
系统延时        ms

	011 
	11. 
	反垃圾邮件产品
	连接处理速率（连接/秒）        
平均延迟时间        ms

	012 
	12. 
	网络综合审计系统
	抓包速度        Gbps
记录事件能力        万条/秒

	013 
	13. 
	网络脆弱性扫描产品
	最大并行扫描IP数量        个

	014 
	14. 
	安全数据库系统
	TPC-E tpcE（每秒可交易数量）       个

	015 
	15. 
	网站恢复产品（硬件）
	恢复时间        ms
站点的最长路径        级

	范围有关指标参数检测情况概述
	（【说明】

1.对每个范围指标参数有关检测情况进行概括描述，内容至少包括但不限于检测依据的标准或技术规范、检测环境、检测工具、检测方法、检测结论等。

2.如表格栏目填写空间不足，可自行添加附页。
3.填表时删除本说明文字。）
                                    申请方名称（盖章）

	证明材料数量
(证明材料详见附件1)
	


附件1
产品范围参数有关证明材料清单
	序号
	资料名称
	版本
	备注

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	


                           申请方代表：（签字）
附件2
网络关键设备和网络安全专用产品范围指标参数要求
	序号
	设备或产品类别
	范围

	1. 
	路由器
	整系统吞吐量（双向）≥12Tbps
整系统路由表容量≥55万

	2. 
	交换机
	整系统吞吐量（双向）≥30Tbps
整系统包转发率≥10Gpps

	3. 
	服务器（机架式）
	CPU数量≥8个
单CPU内核数≥14个
内存容量≥256GB

	4. 
	可编程逻辑控制器（PLC设备）
	控制器指令执行时间≤0.08微秒

	5. 
	数据备份一体机
	备份容量≥20T
备份速度≥60MB/s
备份时间间隔≤1小时

	6. 
	防火墙（硬件）
	整机吞吐量≥80Gbps
最大并发连接数≥300万
每秒新建连接数≥25万

	7. 
	WEB应用防火墙（WAF）
	整机应用吞吐量≥6Gbps
最大HTTP并发连接数≥200万

	8. 
	入侵检测系统（IDS）
	满检速率≥15Gbps
最大并发连接数≥500万

	9. 
	入侵防御系统（IPS）
	满检速率≥20Gbps
最大并发连接数≥500万

	10. 
	安全隔离与信息交换产品（网闸）
	吞吐量≥1Gbps
系统延时≤5ms

	11. 
	反垃圾邮件产品
	连接处理速率（连接/秒）>100
平均延迟时间<100ms

	12. 
	网络综合审计系统
	抓包速度≥5Gbps
记录事件能力≥5万条/秒

	13. 
	网络脆弱性扫描产品
	最大并行扫描IP数量≥60个

	14. 
	安全数据库系统
	TPC-E tpcE（每秒可交易数量）≥4500个

	15. 
	网站恢复产品（硬件）
	恢复时间≤2ms
站点的最长路径≥10级
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