[bookmark: _GoBack]附件：
显示器节能认证依据新旧版标准主要差异和补充试验要求

新版标准GB 21520-2023与旧版标准GB 21520-2015主要差异和补充试验要求如下：
	旧标准章节
	GB 21520-2015
	新标准章节
	GB 21520-2023
	是否补充试验

	1 范围
	产品名称：计算机显示器；
适用范围：适用于液晶显示器，也适用于主要功能为计算机显示器，带有调谐器/接收器的显示设备。
	1 范围
	产品名称：计算机显示器修改为显示器；
适用范围：显示方式上增加了有机发光二极管（OLED）和发光二极管（LED）显示方式的显示器；供电方式上，增加了直流供电的显示器；产品用途上，增加了商用显示器。 
	否

	2 规范性引用文件
	GB/T 8170、GB 20943
	2 规范性引用文件
	增加SJ/T 11141、 SJ/T 11281、IEC 62087-2:2015、ITU-R BT.2100。
	否

	3 术语和定义
	给出了相关术语和定义
	3 术语和定义
	1.增加“LED一体化显示终端”、“工作状态”、“工作状态功率”；
2.更改“关闭状态”、“睡眠状态”、“能源效率”；
3.删除“节能评价值”、“高性能显示器”和“标准显示器”。
	否

	4.1计算机显示器能效等级
	显示器的能效等级分为3级，各级能源效率应不小于表1的规定。具体要求详见表1。
	5.1能效等级
	更改LCD显示器各级能源效率要求，增加OLED显示器和LED一体化显示终端各能效等级要求，高性能LCD显示器、高性能OLED显示器和高性能LED一体机的判定要求，具体详见标准中表1。 
	是
原则上，同一申请单元至少送一台样品进行能源效率测试。

	4.2显示器能效限定值
	规定了显示器最低能源效率，以及关闭状态功率和睡眠状态功率限定值；
使用外部电源的显示器，所使用的外部电源应符合GB20943强制性条款要求。
	5.2能效限定值
	增加OLED显示器和LED一体化显示终端的能效限定值要求。
	否

	4.4显示器睡眠状态功率和关闭状态功率限定值
	标准显示器关闭状态功率和睡眠状态功率修约值应分别小于或等于0.5W；
高性能显示器关闭状态功率和睡眠状态功率修约值应分别小于或等于0.5W和1.2W。
	5.3睡眠状态功率限定值
	更改了睡眠状态功率限定值要求：
LCD显示器和OLED显示器睡眠状态功率应小于或等于0.50W。
高性能LCD显示器和高性能OLED显示器睡眠状态功率应小于或等于0.80W。
	是
依据新版标准5.3核查原报告的睡眠状态功率测试结果，必要时补充试验。

	
	
	5.4关闭状态功率限定值
	更改了关闭状态功率限定值要求：关闭状态功率应小于或等于0.40W。
高性能LCD显示器和高性能OLED显示器，关闭状态功率应小于或等于0.60W。
	是
依据新版标准5.4核查原报告的关闭状态功率测试结果，必要时补充试验。

	附录A
	高性能显示器能源效率、睡眠状态功率和关闭状态功率测试方法
	附录A
	1、 修改显示器能源效率测试方法：
a) 电源：提高了试验条件中交流供电条件下的电源电压、总谐波失真精度的要求；增加了直流供电情况下电源电压的要求； 
b) 测量仪器：提高了亮度计和功率计的精度和测量范围；增加了测试信号发生设备的要求；
c) 测试方法：
增加了测试接口的测试顺序要求；
增加了测试信号的要求；
增加了直流供电测试系统；
明确了带电池、内置扬声器或内置计算机等显示器的具体设置要求；
更改了预热信号；
更改了亮度计与显示器的测量距离；
d) 增加了OLED显示器和LED一体化显示终端的相关测试要求。
2、 修改睡眠状态功率测试方法：
增加了“如有多种睡眠状态模式，测试结果取其中功率最低的一种”。
3、 修改关闭状态功率测试方法：
增加了“如有多种关闭状态模式，测试结果取其中功率最低的一种”。
	是
原则上同一申请单元至少送一台样品进行能源效率测试。必要时，补充睡眠状态功率和关闭状态功率测试

	附录B
	显示器水平视角、固有分辨力和色域的测试方法
	附录B/附录C
	更改高性能显示器的判定条件，修改附录B高性能LCD显示器显示性能测试方法,增加高性能OLED显示器显示性能测试方法；增加附录C高性能LED一体机显示性能测试方法。
	是
原则上同一申请单元至少选送一台样品进行附录B水平视角、固有分辨力、 NTSC色域覆盖率、刷新率和 HDR峰值亮度测试，重新判定是否为高性能显示器。
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