微型计算机节能认证新旧标准差异和补充试验要求

旧版标准：GB 28380-2012《微型计算机能效限定值及能效等级》
新版标准：GB 28380-2025《微型计算机能效限定值及能效等级》

	旧标准章节
	GB 28380-2012
	新标准章节
	GB 28380-2025
	是否
补充试验

	1 范围
	不适用于工作站及工控机；
不适用于具有两个及两个以上独立显示单元的微型计算机；
不适用于电源额定功率大于750W的微型计算机
	1 范围
	不适用于：
a) 平板电脑、台式/机架式工作站和工业应用微型计算机
b) 具有两个及两个以上独立显示单元的微型计算机
c) 电源额定输出功率大于500W 的微型计算机
d) 显示屏对角线尺寸小于294.6mm(11.6in)的一体机及便携式微型计算机
	否
[bookmark: _GoBack]扩大不适用范围

	2 术语和定义
	给出了相关术语和定义
	3 术语和定义
	1.新增了“平板电脑”、“长时空闲”、“短时空闲”、“替代型低功耗状态ALPM”的定义；
2.更改了 “关闭状态”、“睡眠状态”、“空闲状态”的定义；
3.删除了“微型计算机节能评价值” 的定义。
	否

	3.1微型计算机分类
	根据CPU核数、内存容量、GPU类型和显存位宽，分为 A、B、C、D类
	4.1微型计算机分类
	根据CPU核数、主频，分为I、D、1、2类
	是
能效指标更严格，依据不同CPU工艺进行不同的分级要求

	3.2微型计算机能效等级
	根据微型计算机分类规定了各级限值（与CPU工艺无关）
	4.2微型计算机能效等级
	按CPU工艺不同，分别设定各级限值
	

	4.2计算方法
	1.典型能源消耗的计算：
关闭+睡眠+空闲的典型能耗公式
2.各状态所占时间百分比
	状态
	台式/一体机
	便携机

	关闭状态
	55%
	60%

	睡眠状态
	5%
	10%

	空闲状态
	40%
	30%



	5.3计算方法
	1.典型能源消耗的计算：
关闭+睡眠+长空闲+短空闲状态典型能耗公式
关闭+ ALPM+短空闲状态的典型能耗公式
2.各状态所占时间百分比不同
	状态
	台式/一体机
	便携机

	关闭状态
	15%
	30%

	睡眠状态
	45%
	60%

	长时空闲状态
	10%
	10%

	短时空闲状态
	30%
	20%



	是
新增 ALPM 模式，细化空闲状态分类，更改了典型能源消耗的计算公式，调整了各状态所占时间百分比，更改了附加功能功耗因子功率

	
	附加功能功耗因子：
规定了内存、GPU、内部存储的附加功能功耗因子
	
	附加功能功耗因子：
按CPU工艺做区分，分别新增了电源适配器、MCX独立显示单元、可切换显示单元、显示屏、网络接口的附加功能功耗因子
	

	附录A 微型计算机典型能源消耗试验方法
	测试关闭、睡眠、空闲状态功耗
	附录A 微型计算机典型能源消耗试验方法
	新增长时空闲、短时空闲、ALPM 状态测试
对于一体机和便携式计算机增加了屏幕亮度的测试要求
	是
更改了测试方法和测试状态



